

**用户使用手册**

北京先锋环宇电子商务有限责任公司

客 服 电 话：4 0 0-6 6 6-5 0 9 8

**尊敬的用户您好：**

**您好！感谢您使用药城盾。**

**药城盾是一种USB接口的加密硬件设备，集智能卡芯片与读写器一体，能够为网上行为提供高安全性的保障。安全的客户端证书被存储于专用的药城盾中，不能被导出或复制，另外药城盾使用时需要输入药城盾的保护口令（PIN码），为您的网上行为提供双因子的安全保护。**

**药城盾的默认PIN码为“1234”，此口令在首次登陆时使用，为了确保您的账户安全，在使用药城盾时要求用户修改默认PIN码，感谢您的合作。**

数字证书安装

1.插入药城盾，在弹出媒体安装的提示框中点击“运行”安装，（如未弹出则打开‘我的电脑’，在CD驱动器部分点击‘药城盾安装程序’运行安装）如图1：




图1

2.开始安装药城盾驱动, 首先进入提示界面，如图2：




图2

3.点击“确定”，进入欢迎界面，如图3：




图3

4.点击“安装”进入正在安装的界面，如图4：




图4

5.点击图5的“完成”，就完成了药城盾驱动的安装。



图5

6.驱动安装成功后，插入药城盾会自动弹出药城盾的主界面，并在电脑屏幕右下方小托盘处显示药城盾小黄锁Z1IPFBZOGTUS1`F]MEB`{4N 图示。

设备信息

将药城盾插入已经装有驱动的计算机的USB 端口，此时，会有提示“USBKEY插入！”。

打开HaiKey用户工具，点击“开始”—“所有程序”—“药城盾”—“卸载药城盾”或者双击右下角Z1IPFBZOGTUS1`F]MEB`{4N，显示如图6：




图6

“设备信息”标签显示haikey设备的详细信息，包括用户名、设备类型、设备总容量、设备剩余容量和设备序列号。其中用户名可以自行修改。

**修改口令**

药城盾初始化之后，可以在用户工具中对用户口令进行修改。打开用户工具，点击“PIN码管理”标签，显示如图7：




图7

修改用户口令时，需要输入原用户口令和新的用户口令，点击“修改”。修改成功后，弹出“修改用户口令成功”窗口，点击“确定”，修改完成。

修改用户口令时请注意，如果因为错误的输入药城盾用户口令（出厂默认设置上限次数为20次）超过规定的上限次数即会产生被锁死的状态。

此情况需要联系药城盾的药城客服，使用管理员工具来解锁，解锁成功后药城盾仍可正常使用。

**数字证书**

1.打开用户工具，选择“证书管理”标签，点击“加密证书”，窗口上显示证书的详细信息，包括证书类型、颁发者、颁发给以及证书有效日期。如图8：




图8

2.选中证书，点击“查看”，显示证书的详细信息以及证书路径，如图9：




图9

证书使用

登录药城网（<http://www.yaochengwang.com>），在系统中需要进行证书签名认证时，直接插入药城盾并输入口令，即可完成证书签名认证。

驱动卸载

在不再使用药城盾或必要时，可以采用以下的途径卸载药城盾驱动程序：点击“开始”——“所有程序”——“药城盾”——“卸载药城盾”。

注意事项

1.为保障您的应用系统安全，请在退出系统后，及时拔出药城盾。

2.请勿在高温或潮湿的环境中使用。本产品接触液体容易产生故障，因此请格外注意。

3.请勿任意改造或拆卸药城盾，对于任意拆卸、破坏行为，我司将不提供保修服务。

4.如果您在使用本产品过程中有任何疑问或建议，可选择以下方式与我们取得联系：

客服热线： 400-666-5098

服务网址：<http://www.yaochengwang.com>

5.请不要轻易将药城盾交给他人使用。